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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznania chemicznego – 1 szt.
typ / model ....................................................................................................................................................
( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

	Lp.
	Warunki Zamawiającego
	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca

	-1-
	-2-
	-3-

	1
	Wymagania dla pojazdu
	

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
Najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających zarejestrowanie pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pojazdu specjalnego.
Dostarczony pojazd wraz z jego wyposażeniem i wykonaną zabudową musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i formalne niezbędne do zarejestrowania go jako pojazdu uprzywilejowanego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, opinii, świadectw, homologacji, certyfikatów lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu jako specjalnego i uprzywilejowanego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
	

	1.2. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu bazowego, określonego w rozporządzaniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).
	

	1.3. 
	Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). 
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.
Pojazd bazowy musi posiadać ważne świadectwo homologacji typu UE lub świadectwo zgodności typu WE albo krajowe świadectwo homologacji, wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego wydania, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wcześniej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858
W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia lub jego upoważnionego przedstawiciela na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania właściwych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Spełnienie wymagań musi zostać potwierdzone kopiami dokumentów homologacyjnych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, wystawionych przez producenta, importera lub uprawniony podmiot. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 
techniczno-jakościowego pojazdu.
	Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego

	1.4. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru techniczno-jakościowego przepisami zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.5. 
	Na pojeździe należy zamieścić naklejkę informującą o dofinansowaniu formatu A4. Naklejkę należy zamieścić na karoserii pojazdu, nie można jej zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne jej umiejscowienie oraz wzór zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejka musi znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkownikowi 10 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu, umożliwiających samodzielne ich naklejanie.  
	

	1.6. 
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem powyższego będzie dostarczenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania tego świadectwa.
	

	1.7. 
	Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB na wyposażenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.
	

	1.8. 
	Pojazd musi spełniać przepisy norm: PN-EN 1846-1 lub równoważnej oraz PN-EN 1846-2 lub równoważnej.
	

	1.9. 
	Klasa pojazdu wg PN-EN 1846-1 (lub równoważnej): L (Lekka).
Kategoria pojazdu wg PN-EN 1846-1 (lub równoważnej): 2 (uterenowiony).
	

	1.10. 
	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5500kg.
Naciski osi przy obciążeniu pojazdu maksymalną masą rzeczywistą (wg. pkt. 3.2 normy PN-EN 1846-2 lub równoważnej) nie mogą przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego
	

	1.11. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu bazowego, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu
	

	2. 
	Podstawowe parametry napędu/podwozia
	

	2.1. 
	Silnik spalinowy, turbodoładowany, o mocy nie mniejszej niż 124 [kW], maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm, pojemność skokowa min. 1900 cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. spełniającym normy czystości spalin pozwalające na rejestrację pojazdu w dniu odbioru końcowego. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.

	Należy podać typ, pojemność skokową w cm³, maksymalną moc w kW oraz rodzaj stosowanego paliwa.

Parametr punktowany
Moc silnika 124 kW – 0,00 pkt
Moc silnika od 125- do 129 kW – 5,00 pkt
Moc silnika 130 kW lub więcej – 10,00 pkt

	2.2. 
	Skrzynia biegów:
Automatyczna lub zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła, minimum 6 biegów do przodu, bieg wsteczny,
	Podać typ skrzyni biegów (oznaczenia fabryczne), liczbę biegów.


	2.3. 
	Napęd 4x4.
Zamawiający dopuszcza pojazd ze zmiennym rozdziałem mocy na przednią i tylną oś w zależności od potrzeb.
	Podać rodzaj napędu

	2.4. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów.
	Podać pojemność zbiornika[L]

	3. 
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
	

	3.1. 
	Nadwozie typu: bus, furgon,
Kategoria pojazdu bazowego: N1, Zamawiający dopuszcza pojazd kategorii N2.
Rodzaj nadwozia: zamknięte, typu furgon, z zamkniętym nadwoziem całometalowym z pojedynczym oknem, przystosowane do przewozu osób oraz ładunku.
Kabina kierowcy jednomodułowa, wyposażona w dwa miejsca siedzące w pierwszym rzędzie, obejmujące miejsce kierowcy oraz miejsce dowódcy (pasażera). Fotel dowódcy (pasażera) z możliwością obrotu o 180° podczas prowadzenia działań ratowniczych. Zamawiający nie wymaga, aby fotel dowódcy (pasażera) umożliwiał jazdę tyłem do kierunku jazdy.
Za fotelem kierowcy wydzielony przedział operatorski oddzielony ścianą działową, od części przedniej pojazdu, wyłącznie za fotelem kierowcy, spełniającą wymagania bezpieczeństwa i homologacji. 
Przedział operatorski oddzielony od przedziału technicznego ścianą działową, z drzwiami przesuwnymi umiejscowionymi w środkowej jej części, zapewniającą bezpieczeństwo pasażerom podczas jazdy i ewentualnego wypadku.
W przestrzeni operatorskiej zamontowane dwa dodatkowe miejsca siedzące przeznaczone do przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami homologacyjnymi oraz wyposażone w pasy bezpieczeństwa, z zachowaniem możliwości przewozu wyposażenia i sprzętu specjalistycznego. Pojazd powinien posiadać homologację umożliwiającą przewóz 4 osób łącznie z kierowcą. Wszystkie fotele wyposażone w regulowane zagłówki oraz podłokietniki.
Przednie boczne drzwi uchylne (2szt.).
Drzwi boczne przesuwne do przestrzeni zabudowy/operatorskiej po prawej stronie pojazdu z możliwością zatrzymania – zablokowania drzwi w połowie otwarcia. Drzwi przesuwne do przestrzeni operatorskiej z oknem przyciemnianym nieotwieranym (konieczność przyciemnienia szyby, w sposób uniemożliwiający zajrzenie z zewnątrz do środka pojazdu, w stopniu przepuszczalności światła maksymalnie 20%).
Z tyłu pojazdu drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki pod kątem minimum 170°, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł, co najmniej przy kącie 90° i kamerę.
	Podać typ nadwozia

	3.2. 
	Kolor fabryczny nadwozia: czerwony (RAL 3000 lub zbliżony);
Zderzaki i błotniki w kolorze białym lub w oryginalnym fabrycznym kolorze tworzywa sztucznego
Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w klamki i obudowy lusterek w kolorze czarnym.
	

	3.3. 
	Wymiary pojazdu :
· Długość całkowita min. 7000 mm,
· rozstaw osi: min. 4000 mm,
· szerokość całkowita min. 2000 mm, bez lusterek,
· wysokość wewnętrzna części zabudowy/operatorskiej min. 2000 mm
· długość wewnętrzna części zabudowy operatorskiej i technicznej, mierzona od ściany działowej do tylnych drzwi nadwozia co najmniej 4500mm, przy czym długość wewnętrzna przestrzeni operatorskiej nie krótsza niż 3000mm
W miejscu widocznym dla kierowcy umieścić informację o: wysokości (z anteną radiotelefonu oraz bez anteny radiotelefonu), szerokości, długości pojazdu oraz maksymalnej masie całkowitej.
	Należy podać wymagane wymiary pojazdu

	3.4. 
	Przednie i tylne zawieszenie wzmocnione, tylne zawieszenie przystosowane do stałego obciążenia.
	

	3.5. 
	Hamulce tarczowe co najmniej na przedniej osi pojazdu.
	

	4. 
	Wyposażenie pojazdu
	

	4.1. 
	- Lampy przednie w technologii LED. Zamawiający dopuści lampy Bixenon ze światłami do jazdy dziennej LED.
- Światła przeciwmgielne
	Podać typ oświetlenia

	4.2. 
	Samochód wyposażony w obręcze kół ze stopów lekkich min. 16’ z zamontowanymi oponami letnimi, dodatkowo komplet opon zimowych z felgami ze stopów lekkich min. 16’. Samochód wyposażony również w pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik opony nie może być kierunkowy, koło umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego). Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Maksymalna data produkcji opon nie wcześniej niż 24 miesięcy od daty odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.
	

	4.3. 
	Samochód wyposażony co najmniej w:
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera.
- Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu.
- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
- System stabilizacji toru jazdy (ESP).
- System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania i przyśpieszania ASR
- Hamulec ręczny.
- Ogranicznik prędkości z układem rozpoznawania znaków drogowych.
- System Start-Stop z odzyskiem energii hamowania. Zamawiający dopuści pojazdy z systemem start-stop bez możliwości odzyskania energii hamowania.
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall).
- System monitorowania ciśnienia w oponach.
- System wspomagający pokonywanie zakrętów.
- Tempomat z Inteligentnym asystentem prędkości.
- System kontroli martwego pola.
- Asystent nagłego hamowania
- Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych.
- Fotel kierowcy i dowódcy (pasażera) z regulacją pochylenia oparcia oraz możliwość przesunięcia do przodu 
  i do tyłu, z możliwością regulacji stopnia pochylenia zagłówków,
- Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera.
- Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera.
- Regulacja wysokości fotela kierowcy.
- Zamawiając dopuszcza amortyzowany fotel kierowcy.
- Kierownica wielofunkcyjna skórzana.
- Siedzenia w przestrzeni operatorskiej z regulacją pochylenia rozkładane z podłokietnikami, z możliwością przesunięcia do przodu i do tyłu oraz zagłówkami z możliwością regulacji stopnia pochylenia,
- Samochód wyposażony w podłogę z systemem szynowym do szybkiego montażu możliwością/demontażu foteli bez użycia narzędzi.
- Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
- Szyby elektrycznie sterowane w drzwiach kabiny kierowcy.
- Podgrzewanie przedniej szyby.
- Lusterka zewnętrzne, regulowane i ogrzewane elektrycznie, składane.
- Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera LED.
- Samochód wyposażony w oświetlenie progu wejściowego.
- Izolacja termo-akustyczna przestrzeni osobowej oraz operatorskiej
- Czujniki parkowania przód i tył, z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
- Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, wyświetlająca obszar za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy na kolorowym ekranie multimediów. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Zamawiający dopuści pojazdy z fabryczną kamerą, której obraz wyświetlany jest na ekranie multimedialnym, ale bez możliwości jej ręcznego włączenia oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy.
- Cyfrowy zestaw wskaźników, wyświetlający m.in. informacje o : aktualna prędkość, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy. Obsługa w języku polskim.
- Kolorowy dotykowy ekran multimediów min. 10” z obsługą Android Auto, Apple CarPaly, montowany na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
- Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
- System multimedialny współpracujący z co najmniej 2-ma głośnikami zamontowanymi w przestrzeni kierowcy oraz minimum 2-ma głośnikami zamontowanymi w przestrzeni operatorskiej.
- Port USB-C.
- Pojazd wyposażony w osłonę silnika.
	

	4.4. 
	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu,
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
	

	4.5. 
	Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń (kierowca i dowódca).
	

	4.6. 
	- Centralny zamek sterowany z pilota.
- Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu.
- Immobiliser.
- Co najmniej 2 sztuki pilotów do dostępu i uruchomienia samochodu.
	

	4.7. 
	Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej, operatorskiej i technicznej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą.
Zamawiający dopuszcza wyposażenie wszystkich miejsc siedzących w zdejmowane pokrowce.
	

	4.8. 
	- Klimatyzacja (automatyczna minimum dwustrefowa) jedna cześć w przedniej części pojazdu (kabina kierowcy), druga w części przedziału operatorskiego.
- Klimatyzacja o zwiększonej wydajności w przestrzeni przedziału operatorskiego niezależna od nastawy klimatyzacji w kabinie. Regulacja temperatury i stopni pracy dmuchawy ustawiana na panelu obsługi klimatyzacji w przedziale operatorskim. Zakres temperatur co najmniej w przedziale 16°C - 26°C.
- Nawiew ciepłego powietrza na tylną przestrzeń sterowany za pomocą fabrycznych funkcji przeznaczonych do ogrzewania pojazdu
	

	4.9. 
	- Gniazda zasilania urządzeń 12V (typu „zapalniczka”) z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10A każde, co najmniej 2 szt. w przestrzeni pasażerskiej oraz minimum 2 szt. w przestrzeni operatorskiej, oraz co najmniej 4 szt. gniazd zasilania USB 3.0 o prądzie obciążenia min. 3A każde (po 2 w przestrzeni pasażerskiej i po 2 w przestrzeni operatorskiej. Zasilanie gniazd podłączone w sposób uniemożliwiający rozładowanie akumulatora pojazdu. 
	

	4.10. 
	Trzecie światło stop.
	

	4.11. 
	Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji), wraz z ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter(przejściówka) 13/7 pin). Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi. Hak holowniczy montowany na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
Pojazd wyposażony w funkcję stabilizacji zestawu w przypadku ciągnięcia przyczepy.
	

	4.12. 
	Z pojazdem Wykonawca dostarczy wyposażenie:
- gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 1kg, okres ważności legalizacji nie krótszy niż 24 miesiące,
- apteczkę samochodową zgodną z normą DIN 13164 lub równoważną, wyposażoną m.in. w: 
· Przylepiec (5m x 2,5 cm) – 1x
· Plaster (10 x 6 cm) – 4x
· Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) – 2x
· Opatrunek indywidualny (6 x 8 cm) – 1x
· Opatrunek indywidualny (8 x 10 cm) – 2x
· Opatrunek indywidualny (10 x 12 cm) – 1x
· Chusta opatrunkowa (40 x 60cm) – 1x
· Chusta opatrunkowa (60 x 80cm) – 1x
· Kompres (10 x 10cm) – 6x
· Koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1x
· Opaska elastyczna (4m x 6cm) – 2x
· Opaska elastyczna (4m x 8cm) – 3x
· Chusta trójkątna – 2x
· Nożyczki – 1x
· Rękawice jednorazowe – 4x
· Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry – 2x
· Spis zawartości – 1x

- trójkąt ostrzegawczy,
- dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażera,
- zestaw podręcznych narzędzi, w skład których wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora,

Wykonawca musi zapewnić miejsca w pojeździe lub zastosować rozwiązania umożliwiające transport wszystkich elementów wyposażenia pojazdu, gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy oraz w przypadku gwałtownego hamowania i ruszania.

	

	4.13. 
	W kabinie kierowcy należy zainstalować radiotelefon przewoźny oraz na pasmo VHF posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3 lub równoważnym – pozwalającym na zapewnienie prawidłowej łączności z radiotelefonami w sieci PSP pracującymi z tym protokołem) i analogową
z wbudowanym modułem Selekt 5 (lub równoważnym pozwalającym na używanie kodowania Selekt 5) wyposażony w mikrofon. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej.
Wymagania dla instalacji antenowej:
Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF z przegubem amortyzującym zamontowaną bezpośrednio do poszycia dachu pojazdu, tak aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza niż 500 mm. Antena powinna być zamontowana w środkowej części dachu z zachowaniem ww. odległości we wszystkich kierunkach zarysowując promień. 
Sposób i miejsce instalacji przyłączeniowej radiotelefonu i manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego do ustalenia z Zamawiającym.
Antena VHF szerokopasmowa, dookólna, ćwierćfalowa z zyskiem >=0dB dopasowana na 149MHz(WFS(SWR)<=1,5), przystosowana do mocy >= 30W.
Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym.
Radiotelefon podłączony w taki sposób aby możliwe było jego włączenie również po wyłączeniu zapłonu w pojeździe i wyjęciu kluczyka.

	Podać producenta, typ i model

	4.14. 
	W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7).
Montaż urządzenia TETRA powinien zapewniać możliwość jego łatwego i bezpiecznego demontażu, w szczególności w celu realizacji następujących czynności:
1. Do programowania radiotelefonów w systemie TETRA niezbędne jest wykorzystanie obu elementów radiostacji – właściwego radia oraz panelu rozłącznego („pyszczka”).
2. Radiotelefon powinien mieć możliwość każdorazowo demontażu w przypadku przekazania pojazdu do użytku w celach nie służbowych (np. oddania do warsztatu samochodowego). 

Radiotelefon musi także spełniać poniższe wymagania:
Wymagania funkcjonalno-użytkowe

1.1.	Wymagania ogólne
1.1.1.	Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO).
1.1.2.	Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.
1.1.3.	Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
1.1.4.	Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.
1.1.5.	Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
1.1.6.	Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.
1.1.7.	Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.
1.1.8.	Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.
1.1.9.	Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.1.10.
1.1.10.	Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania.
1.1.11.	Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.
1.1.12.	Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).
1.1.13.	Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.
1.1.14.	Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji.
1.1.15.	Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.
1.1.16.	Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI.
1.1.17.	Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.
1.1.18.	Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.
1.1.19.	Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.
1.1.20.	Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.
1.1.21.	Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.
1.1.22.	Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.
1.1.23.	Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.
1.1.24.	Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.
1.1.25	Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.
1.1.26.	Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT.

1.2.	Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO
1.2.1.	Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).
1.2.2.	Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych.
1.2.3.	Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
1.2.4.	Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego.
1.2.5.	Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 
1.2.6.	Identyfikacja strony wywołującej.
1.2.7.	Identyfikacja rozmówcy.
1.2.8.	Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA).
1.2.9.	Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP.
1.2.10.	Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp..
1.2.11.	Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening).
1.2.12.	Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO.
1.2.13.	Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.
1.2.14.	Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.
1.2.15.	Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA).
1.2.16	Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control )
1.2.17	Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH.

1.3.	Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO
1.3.1.	Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych.
1.3.2.	Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych.
1.3.3.	Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
1.3.4.	Możliwość programowego czasu nadawania.
1.3.5.	Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup.
1.3.6.	Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji.
1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK

1.4.	Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway
1.4.1.	Połączenia grupowe;
1.4.2.	Połączenia indywidualne;
1.4.3.	Połączenia alarmowe.
	
1.5.	Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater
1.5.1.	Połączenia grupowe;
1.5.2.	Połączenia alarmowe;
1.5.3.	Połączenia indywidualne.

1.6.	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
1.6.1.	Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.
1.6.2.	Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).
1.6.3.	Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR).
1.6.4.	Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon.
1.6.5.	Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI).
1.6.6.	Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
1.6.7.	Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu
w sieci.
1.6.8.	Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN).
1.6.9.	Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN.
1.6.10.	Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne.
1.6.11.	Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).
1.6.12.	Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.
1.6.13.	Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
	
1.7.	Parametry techniczne
1.7.1.	Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz;
1.7.2.	Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz;
1.7.3.	Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 lub równoważnymi;
1.7.4.	Klasa nadajnika 2;
1.7.5.	Klasa odbiornika: A i B;
1.7.6.	Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC;
1.7.7.	Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C;
1.7.8.	Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54;
1.7.9.	Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5 lub równoważnej;
1.7.10	Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą.

1.8.	Zgodność z wymaganiami zasadniczymi
1.8.1.	Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.
1.8.2.	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE.
1.9	Ukompletowanie
1.9.1	Zespół nadawczo-odbiorczy.
1.9.2.	Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą.
1.9.3.	Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m.
1.9.4.	Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m.
1.9.5.	Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem.
1.9.6	Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m.
1.9.7.	Antena dachowa UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania:
•	zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz;
•	impedancja: 50 Ω;
•	współczynnik fali stojącej WFS w wymaganym zakresie częstotliwości: ≤ 1,5;
•	zysk: ≥ 0 dBd;
•	dopuszczalna moc: 20 W;
•	polaryzacja: pionowa;
•	charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna.
1.9.8.	Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym.
1.9.9.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
1.9.10.	Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58.
1.9.11. Kamuflowany przycisk PTT do montażu w pojeździe z przewodem o długości minimum 5 m.
1.9.12. Zewnętrzny mikrofon kamuflowany do montażu w pojeździe z przewodem o długości minimum 5 m.
Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji musi być wykonana w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć. Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Użytkownika podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej). 

Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją.

	Podać producenta, typ i model

	4.15. 
	Pojazd musi spełniać wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej minimum 200W z minimum 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn". Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy minimum 100W każdy. Przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu). 
Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania
· Belka sygnalizacyjna nisko profilowa (max. grubość 60 mm) LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu nie krótsza niż 1300 mm (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), belka wyposażona dodatkowo w lampę czerwoną do prowadzenia kolumny pojazdów
· lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane z przodu w dolnej części pojazdu, minimum 4 szt., po minimum 6 LED każda.
· Dwie lampy sygnalizacyjne LED 360° w kolorze niebieskim, umieszczone w tylnej części pojazdu, jedna z lamp w wersji duocolor - niebiesko-czerwonej kolor czerwony załączany w przypadku zamykania kolumny pojazdów. Lampy tylne z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie pojazdów.
· lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane na bocznych ścianach pojazdu minimum 3 szt. z każdej strony pojazdu.
Sposób wykonania i rozmieszczenia systemu sygnalizacji w uzgodnieniu z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu.
Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym występuje możliwość ręcznej zmiany głośności sygnalizacji- tryb dzień/noc przy pracy głośników na 100W i 200 W. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.
	

	4.16. 
	W przypadku manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników przewody radiostacji i pilota nie mogą zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.
	

	4.17. 
	Pojazd wyposażony w tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach:
1) przekątna ekranu min. 8”;
2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M;
3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8 GHz;
4) pamięć RAM: minimum 6 GB;
5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum
512 GB;
6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika,
tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących
minimalnych parametrach funkcjonalnych:
a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią,
b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień,
c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,
d) możliwość grupowania powiadomień,
e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,
f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza,
g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia,
h) wbudowany menadżer pamięci,
i) możliwość zapisywania danych w chmurze,
j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu,
k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom;
7) aparat główny minimum 13 Mpix;
8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU;
9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC;
10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2;
11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh;
12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax;
13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem;
14) wbudowany mikrofon i głośnik;
15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej;
16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop;
17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67;
18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H;
19) ładowarka sieciowa do tabletu.

Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe lub na przylepiec.
Uwaga:
Miejsce i dokładny sposób montażu tableta wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	Podać markę, model urządzenia oraz markę, model stacji dokującej.

	4.18. 
	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie. Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu wraz z zamontowanymi urządzeniami dodatkowymi. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. 
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ lub równoważnym. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z badań całopojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych w ww. zakresie.  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów
	

	5. 
	Przedział operatorski
	

	5.1
	Przedział operatorski oddzielony od kabiny ścianką działową umiejscowioną tylko za kierowcą.
Na środku przedziału dwa fotele operatora umiejscowione jeden za drugim z regulacją pochylenia oparcia, 
z możliwością obrotu 360o, podłokietnikami i przesuwem wzdłuż całego przedziału, umieszczone na szynach. Fotele z pasami bezpieczeństwa. Posiadające homologację do przewozu osób.
	

	5.2
	Podłoga odporna na uszkodzenia podczas przewożenia i pracy. Podłoga w przedziale operatorskim zabezpieczona przed ścieraniem, innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak działanie wody, oleju czy innych substancji, zawiera antypoślizgową warstwę. Podłoga wielowarstwowa typu monolit wyposażona w systemem szynowym do szybkiego montażu z możliwością/demontażu foteli bez użycia narzędzi, posiadająca wewnętrzną warstwę termoizolacyjną, lekka, pokryta wykładziną zmywalną antypoślizgową.
	

	5.3
	Ściany boczne przestrzeni operatorskiej wykończone z płyt zmywalnych szarych, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, niechłonące wilgoci i zapachów. Ściany boczne powyżej dolnej krawędzi okien, wnęki okienne i podsufitka wyłożone tapicerką zmywalną typu eko-skóra (lub inne wykończenie, jeżeli pozostałe wymogi zostaną spełnione) o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Izolacja termiczna i dźwiękowa ścian i dachu tj. nieścieralnymi, wodoodpornymi. Kolor ciemny (szary, grafitowy) nie powodujący odbić światła.
	

	5.4
	- Oświetlenie przestrzeni operatorskiej LED – dwa pasy LED wzdłuż sufitu + jedna lampka wpięta w fabryczną instalację nad drzwiami przesuwnymi. 
Oświetlenie LED przestrzeni operatora i technicznej ma także być wykonane w formie oświetlenia pod blatowego, pawlaczy, posiadające funkcję regulacji natężenia światła + oświetlenie nocne

Sterowanie z przedziału operatorskiego, kabiny oraz w przedziale ładunkowym.
	

	5.5
	Zabudowa meblowa przestrzeni operatorskiej:
- Blat roboczy dla operatorów wzdłuż lewej strony przedziału, wraz z szufladami pod blatem (rozmieszczenie szuflad pod blatem po konsultacji z zamawiającym w trakcie zabudowy) z zamkami meblowymi typu pushlock bez kluczowymi do zastosowań Kaperowych (max. 6 szuflad o szerokości 500mm w dwóch słupkach po 3 w każdym). Na blacie po każdej stronie min. 3 szt. gniazdek 230V podłączonych do instalacji zasilanej ze źródła zewnętrznego przez gniazdo znajdujące się na poszyciu pojazdu
- Pawlacze nad stołem zamykane, zamknięcia na siłownikach.
- Po stronie drzwi przesuwnych na ścianie przedziału operatorskiego zamontowane cztery solidne wieszaki na ubrania specjalne oraz hełmy załogi pojazdu.
- Na blacie przygotowanie do montażu (zasilanie + drzwiczki zewnętrzne na poszyciu auta o rozmiarze 200x300 sz.\wys.) – Modułu dygestorium o wymiarach 700x500x1300mm wraz z odprowadzeniem oparów na dachu pojazdu (rękaw o długości 10m, podłączany na dachu do wylotu z urządzenia) Miejsce i dokładny sposób montażu zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	

	5.6
	Dygestorium nastołowe wym. zewn. 700x500x1300mm (szer/gł/wys)   (max. wys. przy otwartym oknie 1500mm)
Bez dolnego stelaża i szafki, ustawiane bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego.
Blat roboczy chemoodporny, wykonany z litej ceramiki technicznej LCT na podkładzie z podniesionym dookoła obrzeżem wykonanym z kształtek ceramicznych. Blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF).
Głębokość robocza blatu i komory 400mm, szer.600mm, wysokość robocza komory 1100mm.                                        Komora robocza (manipulacyjna) laminowana pełna, od wewnątrz wyłożona chemoodporną wykładką. Na tylnej ścianie na wysokości blatu otwór manipulacyjny (200x300mm) otwierany i zamykany zasuwą pionową.
Od frontu okno na przeciwwagach (szkło hartowane bezpieczne).
Wentylacja dygestorium oparta na zasadzie wentylacji stropowej,
Płyta dachowa dygestorium, łącznie z króćcem wentylacyjnym podłączeniowym, wykonana z chemoodpornego polipropylenu.
Wylot kanału wentylacyjnego (króćca) na spiro Ø150mm, długość dołączonego przewodu wentylacyjnego odprowadzającego max. 1500mm 
Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profilu stalowego 30x30mm malowanego proszkowo farbą epoksydową.
Wyposażone w instalacje : 
- 1x gniazdo 230V 16A  IP-54  (hermetyczne) 
- instalacja el.(przewody)  
- 1x lampa ośw. LED klasy IP-65 (hermetyczna)  
- sterowanie oświetleniem komory roboczej 
- okno na przeciwwagach system „Gregg” (płynna regulacja) pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góra-dół/  i zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna, okno prowadzone na linkach
  stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego
- szyba szkło hartowane bezpieczne
- klapa bezpieczeństwa w suficie, zapewniająca dekompresję w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w komorze (redukcja nadmiernego ciśnienia np. na wypadek wybuchu)
- czujnik (miernik) przepływu powietrza z wyświetlaczem wskazującym bieżący przepływ w m3/h z sygnalizacja akustyczną i optyczną + podtrzymanie akumulatorowe i sonda termiczna.
- wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium) wydajność 480-590 m3/h, poziom hałasu 48[dB(A)] + wyłącznik wentylatora montowany na panelu pod blatowym 

Dygestorium bez instalacji wod.kan i gazowej.
- Całość wykonana zgodnie z normą PN/EN 14175 lub równoważną
- Certyfikat zgodności z w/w normą wystawiony przez CIOP W-wa
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny W-wa
- Deklaracja UE i znak CE 
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa/Instrukcja Obsługi
	

	5.7
	Dodatkowe ogrzewanie z rozprowadzeniem powietrza na przedział operatorski o parametrach nie gorszych niż:
- Pobór energii elektrycznej 100W/6W/42W (stopnie pracy: faza startu/mały/duży)
- Moc grzewcza 900W/4000 W (stopnie pracy: mały/duży)
- Zużycie paliwa 0,11/0,51 l/h (stopnie pracy: mały/duży)
- Górny limit napięcia 16V
- Dolny limit napięcia 10,5V
zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu wraz z rozprowadzeniem powietrza i sterownikiem
	

	5.8
	Wentylacja dodatkowa dachowa przedziału operatorskiego (nawiew świeżego powietrza) z możliwością regulacji intensywności nawiewu, manualnie oraz za pomocą pilota
	

	5.9
	Postojowa Klimatyzacja dwufunkcyjna o parametrach nie gorszych niż:
-funkcja chłodzenia o mocy chłodniczej minimum 2400 W, przy maksymalnym poborze prądu 4,2 A;
- funkcja grzania w trybie pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 1700 W, przy maksymalnym poborze prądu 4,0 A;
- możliwość sterowania za pomocą panelu sterowania zlokalizowanego w przedziale operatorskim;
- przystosowana do zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu podczas postoju, przy czym instalacja ta jest zasilana z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
	

	5.10
	Dwa Monitory zabudowane w ścianie nad blatem roboczym o parametrach nie gorszych niż: 
- Przekątna ekranu: 27"
- Powłoka matrycy: Matowa
- Rodzaj matrycy: LED, IPS
- Rozdzielczość: Jeden monitor: do 5K / 60Hz (przez 2x DisplayPort) lub 4K / 60H
- Typ ekranu: Płaski
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)
- Format obrazu16:9
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz
- Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln
- Czas reakcji: 1 ms (MPRT) 
- Złącza co najmniej: HDMI 2.0 - 1 szt, DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt

Oraz stacja dokująca o parametrach nie gorszych niż : 
- Interfejs hosta: USB-C 3.2 Gen 1, kompatybilny z USB4 oraz Thunderbolt 3/4.
- Zasilanie : Do 100W 
- Wyjścia wideo:2x DisplayPort (obsługa DP++); 3x HDMI (z czego jeden port HDMI 3 działa w trybie USB-C DP Alt Mode).
- Złącza USB:
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, tylko dane).
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps, tylko dane).
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z funkcją szybkiego ładowania (BC 1.2).
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).
- Komunikacja i Audio:
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (10/100/1000 Mbps).
- 1x 3.5mm Combo Audio (słuchawki/mikrofon).
	

	5.11
	Na blacie roboczym w przedziale  operatorów od strony ścianki działowej za kierowcą należy zainstalować trzeci radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3 lub równoważnym – pozwalającym na zapewnienie prawidłowej łączności z radiotelefonami w sieci PSP pracującymi z tym protokołem) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 (lub równoważnym pozwalającym na używanie kodowania Selekt 5) wyposażony w mikrofon. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej.
Wymagania dla instalacji antenowej:
1. Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF z przegubem amortyzującym zamontowaną bezpośrednio do poszycia dachu pojazdu, tak aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza niż 500 mm. Antena powinna być zamontowana w środkowej części dachu z zachowaniem ww. odległości we wszystkich kierunkach zarysowując promień. 
1. Sposób i miejsce instalacji przyłączeniowej radiotelefonu i manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego do ustalenia z Zamawiającym.
1. Antena VHF szerokopasmowa, dookólna, ćwierćfalowa z zyskiem >=0dB dopasowana na 149MHz(WFS(SWR)<=1,5), przystosowana do mocy >= 30W.
1. Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym.
Radiotelefon podłączony w taki sposób, aby możliwe było jego włączenie również po wyłączeniu zapłonu w pojeździe i wyjęciu kluczyka.
	

	5.12
	Na dachu pojazdu oraz w części operatorskiej zainstalowanie stacji meteo dostarczonej przez zamawiającego.
	

	6. 
	Przedział techniczny
	

	6.1
	Przedział techniczny oddzielony od przedziału operatorskiego ścianą działową spełniającą wymagania przepisów o ruchu drogowym z drzwiami przesuwnymi umiejscowionymi w środkowej jej części o szerokości min 500mm (dokładne umiejscowienie drzwi po konsultacji z zamawiającym w czasie wykonywania zabudowy). Z blokadą na czas poruszania się pojazdu.
	

	6.2
	Wyłożenie ścian i sufitu w przestrzeni technicznej panelami PCV.
	

	6.3
	Podłoga w przestrzeni technicznej wyłożona sklejką wodoodporną 12mm i pokryta wykładziną PCV o zwiększonej wytrzymałości
	

	6.4
	Zabudowa przestrzeni technicznej - stelaże mocujące wykonane z profili aluminiowych konstrukcyjnych w postaci półek, uchwytów do mocowania skrzyń. Zabudowa przestrzeni technicznej po dwóch stronach z ciągiem komunikacyjnym po środku przedziału o szerokości min 500mm (dokładne wytyczenie ciągu komunikacyjnego po konsultacji z zamawiającym w czasie wykonywania zabudowy). Przygotowanie mocowania pod cztery aparaty ODO na wysuwnym panelu. Pozostałe elementy zabudowy wykonane pod sprzęt w konsultacji z zamawiającym.
	

	6.5
	Elektryczny pojemnik chłodzący – 39 l (mini lodówka) podłączona do zasilania zewnętrznego
	

	6.6
	W przedziale technicznym po prawej stronie ciągu komunikacyjnego maszt pneumatyczny o parametrach nie gorszych niż: 
- Typ: Maszt teleskopowy pneumatyczny (wysuwany powietrzem).
- Wysokość po rozłożeniu min: 4,6 metra.
- Nośność (obciążenie szczytowe) min: 40 kg (zdolność do przenoszenia głowic oświetleniowych, kamer).
- Zasilanie: Sprężone powietrze (kompresor 12V/24V).
- Cechy dodatkowe: Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
Maszt z okablowaniem, sterowanie przewodowe, kompresor (mocowany wewnątrz pojazdu z wysuwem ponad dach pojazdu). Okablowanie masztu CABLE 1 CAT 5e + 1x75-ohm coax + 8x18awg + 4x24awg + 1x50-ohm coax.  Nośność masztu min. 40kg
	

	6.7
	- Na maszcie zamontowana kamera o parametrach nie gorszych niż :
4Kamera obrotowa IP, 4Mpx, 4.8-120mm, Zoom 25x, PTZ z  mocowaniem + rejestrator z możliwością sterowania z przedziału operatorskiego, obraz wyświetlany na jednym z monitorów.

Maszt teleskopowy powinien być przygotowany do montażu kamery bispektralnej AXIS Q8752-E Mk II (kamera nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia).
Konstrukcja masztu oraz zabudowy pojazdu powinna zapewniać możliwość całkowitego schowania zamontowanej kamery we wnętrzu pojazdu po złożeniu masztu, bez konieczności jej demontażu.
Komora (boks) przeznaczona do przechowywania kamery powinna zostać zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę przestrzeni technicznej pojazdu przed przedostawaniem się wody opadowej podczas otwierania pokrywy i pracy masztu w warunkach opadów deszczu lub śniegu. W szczególności boks powinien posiadać układ odprowadzania wody na zewnątrz pojazdu, uniemożliwiający jej przedostanie się do wnętrza zabudowy.
Pokrywa boksu dachowego powinna być wyposażona w wyłącznik krańcowy współpracujący z układem sterowania masztem, uniemożliwiający jego wysunięcie przy zamkniętej pokrywie.
Sterowanie otwieraniem pokrywy boksu dachowego oraz podnoszeniem i opuszczaniem masztu powinno odbywać się z wnętrza pojazdu. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości bieżącej kontroli położenia pokrywy boksu oraz masztu podczas wykonywania wszystkich operacji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej instalacji okablowania przeznaczonego do podłączenia kamery, obejmującej przewody zasilające oraz transmisji sygnału, wyprowadzone na głowicę masztu. Okablowanie należy zakończyć i podłączyć do monitorów oraz urządzeń współpracujących zainstalowanych w przedziale operatorskim, w sposób umożliwiający późniejszy montaż kamery przez Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek instalacji pojazdu.

	

	7. 
	System zasilania przestrzeni operatorskiej i technicznej
	

	7.1
	Urządzenia w przestrzeni operatorskiej i technicznej zasilane ze źródła zewnętrznego przez , zewnętrzne przyłącze hermetyczne 230V  umieszczone na poszyciu pojazdu,  oraz przemiennik wielofunkcyjny - inwerter sinusoidalny, będący zaawansowaną ładowarką akumulatorów oraz przetwornicą przystosowaną do jednoczesnego poboru mocy o wartości 5000W z technologią ładowania adaptacyjnego oraz wyposażony w szybki przełącznik samoczynnego załączania rezerwy sprzężony z awaryjnym zasilaniem w postaci akumulatora    LiFePO4 12V  o pojemności min. 300Ah oraz z kontrolerem systemu zasilania z czytelnym wyświetlaczem przedstawiającym obecny stan naładowania akumulatora, pobór napięcia, oraz napięcie ładowania.
Przetwornica wyposażona w instalację przyłączeniową w co najmniej trzy gniazda 230V na listwie przepięciowej umieszczonej w przedziale operatorskim
	

	7.2
	Instalacja elektryczna wyposażona w skrzynkę z zabezpieczeniami, szynę dystrybucji napięć oraz bezpiecznik elektroniczny (odłącznik), który chroni akumulator przed nadmiernym rozładowaniem
	

	8. 
	Wyposażenie dodatkowe
	

	8.1
	Markiza o parametrach nie gorszych niż:
· Długość kasety min : 4 m.
· Wysunięcie (głębokość): 2,50 m.
· Waga max :  30,0 kg 
· Miejsce montażu: Ściana boczna pojazdu. Nad drzwiami przesuwnymi
· System rozkładania: Standardowo ręczny (za pomocą korby),
· Materiał: Wysokiej jakości tkanina PVC oraz aluminiowa kaseta
Markiza zamontowana za pomocą dedykowanego systemu montażowego.
	

	8.2
	Drabinka na tylne drzwi umożliwiająca wejście operatora o wadze 100kg na dach pojazdu.

	

	8.3
	Podest roboczy umożliwiający pracę przy głowicy masztu na dachu pojazdu
	

	9. 
	Pozostałe warunki zamawiającego
	

	9.1. 
	Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
Okres gwarancji 24 miesiące – 0,00 pkt.
Okres gwarancji 25 do 36 miesięcy – 15,00 pkt.
Okres gwarancji 37 do 48 miesięcy lub więcej – 30,00 pkt.
Gwarancja musi obejmować cały pojazd wraz z zabudową. 
	Parametr oceniany
Należy podać okres gwarancji na cały pojazd.

	9.2. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta
	

	9.3. 
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcje i gwarancje w języku polskim na urządzenia zamontowane w pojeździe,
- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu
Wykazu ilościowo-wartościowego (brutto) zamontowanych urządzeń.
	

	9.4. 
	Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi do pełnego stanu płynami eksploatacyjnymi oraz paliwem
	




Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznania chemicznego. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.
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