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Załącznik nr 1a do OPZ (wykaz sprzętu)


	L.p.
	Nazwa sprzętu
	J.m.
	Ilość
	Opis

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Sprzęt do ratownictwa wysokościowego

	1.
	Lina statyczna/półstatyczna 
o długości 200 m, w worze 
	szt.
	2
	· długość – 200 m; 
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891;
· każda z lin w innym kolorze;
· każda z lin umieszczona w oddzielnym worku 
w kolorze zielonym ;1)
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	2.
	Lina statyczna/półstatyczna 
o długości 100 m, w worze 
	szt.
	4
	· długość – 100 m; 
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891;
· każda z lin w innym kolorze;
· każda z lin umieszczona w oddzielnym worku 
w kolorze niebieskim;1)
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	3.
	Lina statyczna/półstatyczna 
o długości 50 m, w worze 
	szt.
	4
	· długość – 50 m; 
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891;
· każda z lin w innym kolorze;
· każda z lin umieszczona w oddzielnym worku 
w kolorze żółtym;1)
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	4.
	Lina statyczna/półstatyczna 
o długości 5 m 
	szt.
	2
	· długość – 5 m;2)
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	5.
	Lina statyczna/półstatyczna o długości 7 m
	szt.
	2
	· długość – 7 m;2) 
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891;
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	6.
	Lina statyczna/półstatyczna o długości 10 m
	szt.
	4
	· długość – 10 m;2)
· lina półstatyczna typ „A”; 
· średnica 10 - 11 mm; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1891;
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	7.
	Lina statyczna aramidowa  
o długości 50 m, w worze 
	szt.
	2
	· długość 50 m;
· spełniająca wymagania normy PN-EN 1891;
· średnica 10-11 mm;
· każda z lin umieszczona w oddzielnym worku 
w kolorze pomarańczowym;1)
· lina posiada minimum aramidowy oplot;
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	8.
	Lina statyczna aramidowa
o długości 100 m, w worze 
	szt.
	2
	· długość 100 m;
· spełniająca wymagania normy PN-EN 1891;
· średnica 10-11 mm;
· każda z lin umieszczona w oddzielnym worku 
w kolorze pomarańczowym 1);
· lina posiada minimum aramidowy oplot;
· każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem.

	9.
	Lina dynamiczna o długości 50 m, w worze
	szt.
	2
	· długość 50 m;
· spełniająca wymagania normy PN-EN 892;
· lina pojedyncza średnica 9 – 10,5 mm;

	10.
	Zabezpieczenie krawędzi 
	szt.
	2
	Zabezpieczenie w postaci maty dwuwarstwowej odpornej na przetarcia. Maty powinny posiadać możliwość rozłączenia i w przypadku uszkodzenia łatwą wymianę. Mata musi posiadać zarobione oczka na obwodzie służące do jej zabezpieczenia na krawędzi. Dodatkowo powinna posiadać rzep pozwalający zamknąć ją w rulon wokół ochranianych lin.

	11.
	Osłona ochronna na linę 
	szt.
	14
	Osłona wykonana z włókien aramidowych. Zamykana na rzep wokół liny. Z możliwością dopięcia/dowiązania do liny.

	12.
	Pętla szyta z taśmy o długości 
ok. 60 cm 
	szt.
	16
	· długość - 60 cm; 
· wytrzymałość min. 25 kN; 
· taśma szyta poliamidowa; 
· taśma zszyta w pętlę; 
· oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i PN-EN 354, oraz CEN/TS 16415.

	13.
	Pętla szyta z taśmy o długości ok. 150 cm 


	szt.
	16
	· długość - 150 cm; 
· wytrzymałość min. 25 kN; 
· taśma szyta poliamidowa; 
· taśma zszyta w pętlę; 
· oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i PN-EN 354, oraz CEN/TS 16416.

	14.
	Pętla stalowa 
	szt.
	2
	· długość – 100 cm; 
· wytrzymałość min. 22 kN; 
· wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy min. 6,5 mm;
· w osłonie poliuretanowej lub gumowej;
· zakończenia powinny być różnej wielkości, aby umożliwić zakładanie na kilka sposobów;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i/lub PN-EN 354, TS 16415 (użycie przez dwie osoby).

	15.
	Pętla stalowa
	szt.
	2
	· długość – 300 cm; 
· wytrzymałość min. 22 kN; 
· wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy min. 6,5 mm;
· w osłonie poliuretanowej lub gumowej;
· zakończenia powinny być różnej wielkości, aby umożliwić zakładanie na kilka sposobów;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i/lub PN-EN 354, TS 16415 (użycie przez dwie osoby).

	16.
	Karabinek z zabezpieczeniem (poza zestawami ratowniczymi) 
	szt.
	40
	· zamek: „dwuakcyjny”; 
· masa 70 - 90 g (+/- 5g); 
· system Keylock, zapobiegający zaczepieniu karabinka o liny i taśmy;
· prześwit: min. 20 mm; 
· spełniający normę PN-EN12275, PN-EN 362 

	17.
	Element łączący obrotowy 
	szt.
	2
	· rozmiar „duży”/large;
· możliwość wpięcia trzech karabinków, w każde z oczek;
· kulkowe łożysko zapewniające płynną możliwość obrotu;
· masa od 150 do 200 gram;
· WWL min. 8 kN.

	18.
	Przyrząd zaciskowy 
	szt.
	8
	· przyrząd służący do podchodzenia po linie - wersja dla praworęcznych; 
· współpracuje z linami o średnicy 8 – 11 mm; 
· korpus przyrządu wykonany ze stopów lekkich; 
· rękojeść wyposażona w chwyt z tworzywa sztucznego, który ułatwia pracę w rękawiczkach; 
· język z krzywką wyposażony w starannie profilowane “zęby”, które pozwalają na skuteczną pracę także w przypadku zalodzonych lub pokrytych błotem lin; 
· możliwość posługiwania się jedną, jak i obojgiem dłoni;
· wyposażony w górny otwór umożliwiający zabezpieczenie za pomocą karabinka; 
· wyposażony w dolny otwór/ otwory umożliwiające jednocześnie wpięcie dwóch karabinków; 
· konstrukcja zapadki dwustopniowa;
· spełniający wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841 B. 

	19.
	Przyrząd do opuszczania/zjazdu 
	szt.
	6
	· wyposażony w automatyczną blokadę; 
· wyposażony w wielofunkcyjną rączkę umożliwiającą w zależności od sytuacji odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny oraz zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny;
· kompatybilny z linami o średnicy od 10 mm do 11,5 mm; 
· spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C oraz PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1; • pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki;
· wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka;
· przyrząd nie powinien posiadać funkcji „panicznej”;
· wykonany z wytrzymałych materiałów;
· przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób lub ciężarów o łącznej masie do 200 kg.

	20.
	Bloczek ratowniczy 
	szt.
	12
	· bloczek pojedynczy
· o sprawności nie mniejszej niż 93%; 
· na łożyskach kulkowych; 
· z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 
3 karabinków; 
· okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny 
w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka
· spełniający wymogi normy PN-EN 12278.

	21.
	Bloczek z blokadą 
	szt.
	2
	· bloczek z blokadą przesuwu liny,
· o sprawności nie mniejszej niż 90%; 
· na łożyskach kulkowych; 
· z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 
3 karabinków; 
· okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny 
w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka;
· spełniający wymogi normy PN-EN 567, CE PN-EN 12278, CE PN-EN 12841- B;
· przystosowany do średnic lin 8 – 13 mm.

	22.
	Bloczek ratowniczy podwójny 
	szt.
	4
	· posiadający dwie współosiowe rolki; 
· o sprawności nie mniejszej niż 90%; 
· na łożyskach kulkowych; 
· z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 
3 karabinków; 
· okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny 
w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka;
· spełniający wymogi normy PN-EN 12278. 

	23.
	Bloczek ratowniczy podwójny typu Tandem 
	szt.
	2
	· do lin tekstylnych oraz stalowych; 
· na łożyskach kulkowych; 
· na dwóch sąsiadujących osiach; 
· o sprawności nie mniejszej niż 90%; 
· spełniający wymogi normy PN-EN 12278 

	24.
	Rolka krawędziowa 
	szt.
	4
	· pozwalająca na pracę z jedną lub dwoma linami równocześnie; 
· jednomodułowa; 
· dająca możliwość zamocowania zarówno na krawędziach 90o jak i na rurach;
· dwustronna (dająca możliwość pracy z obydwu stron); 
· z otworami mocującymi po obu stronach rolki; 
· możliwość łączenia kilku modułów za pomocą łączników (karabinków) oraz linek pomocniczych;
· masa poniżej 1,5 kg.

	25.
	Płytka stanowiskowa 
	szt.
	2
	· posiadająca co najmniej 6 otworów; 
· możliwość bezpośredniego dowiązywania lin;
· dająca możliwość pracy min. dwóch osób jednocześnie.

	26.
	Uprząż/trójkąt ewakuacyjny  
	szt.
	4
	· posiadający 3 d-ringi służące do spinania karabinkiem;
· wykonana z materiału o dużej wytrzymałość, pozwalający na regularne/intensywne użytkowanie;
· szelki podtrzymujące poszkodowanego w pozycji pionowej;
· wyposażony w klamry samoblokujące ułatwiające regulację uprzęży;
· możliwość zastosowania u osoby dorosłej;
· możliwość zastosowania u dziecka;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 1497, PN-EN 1498.

	27.
	Przyrząd asekuracyjny 
	szt.
	2
	· wykonany z lekkich materiałów; 
· zapewniający płynne przesuwanie się liny przez przyrząd; 
· możliwość użycia do wykonania zjazdu; 
· kompatybilność do użycia z linami: pojedynczą, podwójną, bliźniaczą;
· możliwość asekurowania na drogach wielowyciągowych.

	28.
	Przyrząd autoasekuracyjny 
	szt.
	12
	· możliwość zastosowania na linie pionowej 
i ukośnej; 
· musi umożliwiać użycie do ratowania dwóch osób do max 250 kg;
· w zestawie z absorberem energii PN-EN 355 przystosowanym do dwóch osób;
· możliwość założenia na linę w dowolnym miejscu tej liny;
· musi przesuwać się po linie w górę i w dół bez ingerencji użytkownika; 
· spełniający wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841A, PN-EN 353-2.

	29.
	Lonża regulowana  
	szt.
	6
	· regulowana lonża pozycjonująca i stabilizująca; 
· lina długości 3 m (+/- 5 cm); 
· zapewniająca możliwość pracy w podwieszeniu; 
· możliwość pracy w podparciu;
· płynna regulacja długości również pod obciążeniem ;
· po zużyciu liny, możliwość jej wymiany na nową, bez naruszania atestu urządzenia; 
· możliwość zastosowania z liną aramidową;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 358 lub „równoważną”; PN-EN 795 B i C, PN-EN 12841-C.

	30.
	Lonża regulowana dedykowana do drzew 
	szt.
	1
	· regulowana lonża pozycjonująca i stabilizująca; 
· lina długości 3 - 6 m (+/- 5 cm); 
· zapewniająca możliwość pracy w podparciu;
· płynna regulacja długości za pomocą systemu bloczka z krętlikiem i linki aramidowej min. 8 mm (służącej do wykonania dedykowanego węzła na linie do pracy);
· po zużyciu liny, możliwość jej wymiany na nową, bez naruszania atestu urządzenia; 
· spełniająca wymogi normy PN-EN 358.

	31.
	Lonża typu Y z absorberem z karabinkami o dużym prześwicie 
	szt.
	2
	· długość zestawu z łącznikami max 200 cm; 
· łączniki (karabinki) o dużym prześwicie (>100 mm) ze stalowym zabezpieczeniem zamka;
· absorber energii w zwartej budowie spełniający wymagania normy PN-EN 355;
· masa użytkownika 50 – 140 kg;
· masa max. 1,5 kg;
· spełniająca wymogi normy PN-EN 362.

	32.
	Szelki bezpieczeństwa pełne 
	szt.
	1
	· klamry umożliwiające płynną regulację i możliwość dopasowania rozmiaru dla potrzeb użytkownika;
· klamry udowe z możliwością szybkiego spięcia 
i rozpięcia;
· część górna z wszytym przyrządem zaciskowym piersiowym spełniającym wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841-B;  
· szerokie wyściełanie pasa biodrowego poprawiająca komfort użytkownikowi podczas pracy; 
· posiada punkty wpięcia w części piersiowej (przedni i tylny) dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości zgodnie z normą PN-EN 361 posiadająca oznaczenie „A”; 
· materiał pasów nośnych wykonany z poliamidu;
· punkt centralny do zamocowania przyrządu do zjazdu lub do stabilizacji pozycji pracy, zgodny 
z normą PN-EN 813; 
· zgodna z normą PN-EN 358 i PN-EN 813;
· rozmiar szelek zamawiający poda po przedstawieniu przez wykonawcę dostarczanego modelu.

	33.
	Szelki bezpieczeństwa pełne
	szt.
	1
	· klamry umożliwiające płynną regulację i możliwość dopasowanie rozmiaru dla potrzeb użytkownika;
· klamry udowe z możliwością szybkiego spięcia 
i rozpięcia;
· bez pasa biodrowego;
· posiada punkty wpięcia w części piersiowej (przedni i tylny) dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości zgodnie z normą PN-EN 361 posiadająca oznaczenie „A”; 
· klamry piersiowe powinny spinać się tworząc bez dodatkowego karabinka punkt zgodny z normą PN-EN 361.

	34.
	Drzewołazy 
	para
	2
	·  lekkie, wykonane z aluminium lub włókna węglowego o maksymalnej masie kompletu (para), nie przekraczającej 2,6kg;
· górna oraz dolna część powinna być zapinana rzepem lub klamrą, którym można swobodnie i precyzyjnie kontrolować dopasowanie poduszki do łydki;
· wymaga się, aby wewnętrzna wyściółka była odpinana w celu wyprania, co pozwala na zachowanie higieny, a w przypadku zużycia umożliwiało jej wymianę na nową; 
· możliwości wymiany kolców.

	35.
	Rzutka arborystyczna z linką 
o długości 50 m 
	kpl.
	1
	· rzutka wykonana z Cordury lub innego materiału o zbliżonych parametrach;
· linka do rzutki typu Dyneema;
· o średnicy 1,7-3 mm z obciążnikiem; 
· o masie 250-350 g;
· dodatkowo w skład zestawu powinien wchodzić pojemnik/worek dedykowany do przechowywania linki wraz z kieszenią przeznaczoną na rzutkę.

	36.
	Wciągarka ratownicza do liny z tworzyw sztucznych
	
	
	· wciągarka z napędem elektrycznym (akumulatorowym);
· przeznaczona do podnoszenia ładunku oraz osób;
· dedykowana do zastosowań w ratownictwie;
· musi zapewniać możliwość używania 
z nieograniczoną długością liny;
· musi zapewniać możliwość wpięcia w dowolnym miejscu liny;
· musi dawać możliwość wpięcia zarówno 
w stanowisko i podnoszenie osoby/ładunku, jak 
i bezpośrednio do osoby i przemieszczanie się razem z nią w czasie podnoszenia/wciągania;
· stosowana z linami półstatycznymi typ A, 
o średnicy do 11 mm;
· bezpieczne obciążenie robocze wciągarki (SWL) min. 200 kg;
· maksymalna masa wyciągarki wraz z baterią nie powinna  przekroczyć 14 kg;
· zestaw powinien być dostarczony z min. dwoma bateriami do wciągarki, futerałem umożliwiającym przenoszenie całego zestawu, ładowarką do akumulatorów;
· z zestawem należy dostarczyć linę dedykowaną przez producenta do wciągarki o długości 200 m (tylko w przypadku wskazania liny przez producenta wciągarki);
· jeżeli wciągarka może być obsługiwana za pomocą pilota zdalnego sterowania, to należy go dostarczyć z urządzeniem;
· klasa szczelności urządzenia min. IP 55.

	37.
	Trójnóg ratowniczy 
	szt.
	1
	· przewidziany do ewakuacji co najmniej dwóch osób; 
· wykonany z aluminium – nie dotyczy głowicy; 
· każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg); 
· noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia;
· nogi trójnoga zabezpieczone przed „rozjechaniem” przy pomocy łańcucha mocowanego w dolnej części nóg;
· wysokość po sprawieniu min. 320 cm; 
· zestaw powinien zawierać akcesoria umożliwiające rozbudowę do wersji zakrawędziowej;
· min. odległość zakrawędziowa 50 cm;
· do zestawu dołączony wytrzymały pokrowiec na trójnóg z zamkiem na całej długości pokrowca;
· spełniający normę PN-EN 795/B oraz zgodny z dokumentem TS 16415/B.

	38.
	Nosze 
	szt.
	1
	· kosz ratowniczy (nosze kubełkowe);
· jednoczęściowe, wykonane z tworzywa sztucznego, wzmocnionego aluminiową ramą;
· wyposażone w 4 zabudowane w boczne ściany noszy i nie wychodzące poza ich obrys pierścienie punkty kotwiczące do podnoszenia; 
· możliwość transportu na wysokości 
z wykorzystaniem technik linowych;
· dopuszczalne obciążenie minimum 270 kg, - masa maksymalnie 12,5 kg;
· wyposażone w minimum 3 pasy do przypinania pacjenta;
· możliwość mocowania pasów do noszy w różnych miejscach; 
· wyposażone w odpinany podnóżek do podpierania nóg pacjenta;
· wyposażone w łatwo zmywalny materac.

	39.
	Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach 
	szt.
	1
	· transport poszkodowanego o masie do 130 kg 
w pozycji poziomej, pionowej oraz ukośnej 
(z dodatkowym niezależnym systemem pozycjonowania) przy zastosowaniu linowych technik ratowniczych; 
· wewnątrz noszy powinna znajdować się pełna zintegrowana uprząż zabezpieczająca poszkodowanego; 
· taśmy uprzęży w różnych kolorach zakończone automatycznymi samozaciskowymi klamrami do łatwej i szybkiej regulacji taśm; 
· możliwość wyciągnięcia usztywnienia; 
· zamykane połami.

	40.
	Rzutka ratownicza 
	szt.
	2
	Z pasem, długość liny 20 m, średnica liny 10 mm.

	41.
	Suchy skafander ratowniczy  
z kapturem i rękawicami 
	szt.
	2
	· skafander wykonany z trójlaminatu;
· kryzy i manszety z neoprenu lub lateksu;
· przy kryzach lub manszetach z lateksu konieczna możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika;
· zamek umieszczony z przodu kombinezonu pozwalający na samodzielne zasunięcie;
· kombinezon przynajmniej w górnej części powinien być wykonany z materiału w jaskrawym kolorze (czerwony, pomarańczowy, żółty);
· nogawki kombinezonu zakończone suchymi skarpetami, na które zakłada się obuwie;
· min. jedna kieszeń zamykana na udzie;
· dodatkowe wzmocnienia na kolanach, łokciach 
i siedzisku;
· elementy odblaskowe minimum na rękach;
· oddzielnie dostarczony kaptur/kominiarka z 2-3 mm neoprenu - 2 szt.;
· oddzielnie dostarczone rękawice z 2-3 mm neoprenu ze wzmocnieniem na wewnętrznej części dłoni - 2 pary.

	42.
	Buty do suchego skafandra
	para
	2
	· obuwie przeznaczone do działania w wodzie;
· dedykowane do działania z suchym skafandrem;
· sznurowane lub z systemem szybkiego zapinania;
· ochrona przed przebiciem podeszwy;
· dodatkowa ochrona palców przed zgnieceniem;
· rozmiar obuwia zamawiający poda w momencie przedstawienia przez wykonawcę modelu.

	43.
	Łom uniwersalny ratowniczy 
	szt.
	1
	· jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu;
· rękojeści pokryta antypoślizgowym materiałem;
· poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału;
· mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ;
· silne szczęki do rozłupywania konstrukcji;
· masa nie może przekraczać: 4,3 kg;
· długość: 64 - 77 cm.

	44.
	Tyczka teleskopowa do podwieszania haka mocującego 
	szt.
	1
	· min. długość 8 m;
· wykonana z lekkiego kompozytu;
· zakończona hakiem zaczepowym z możliwością demontażu i zastąpienia go innym elementem do montażu liny.

	45.
	Hak mocujący do tyczki 
	szt.
	2
	· spełniający wymagania normy; 
· PN-EN 795 klasa B;
· dający zaczepić się na element konstrukcyjny 
o średnicy min. 8 cm.

	· Środki ochrony indywidualnej strażaka i poszkodowanego

	46.
	Kask ochronny dla poszkodowanego 
	szt.
	4
	· skorupa koloru czerwonego; 
· spełniający wymogi normy PN-EN 397 lub PN-EN 12492:2002/A1:2005; 
· wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego min. 50dN; 
· z możliwością zamontowania ochronników słuchu;
· z możliwością zamontowania ochronnika wzroku (przyłbicy, siatki).

	47.
	Ochrona oczu dla poszkodowanego 
	szt.
	1
	· gogle zapewniające ochronę przed pyłem poszkodowanemu znajdującemu się w pozycji leżącej;
· wentylacja zapewniająca nieparowanie gogli;
· powinny przylegać do twarzy;
· z regulacją paska/gumki, ale w taki sposób, aby regulacja nie znajdowała się z tyłu głowy;
· dające możliwość łatwej dezynfekcji.

	48.
	Rękawice gumowe ochronne 
	para
	5
	· do wielokrotnego użycia;
· wykonane z materiału odpornego na środki chemiczne i mikroorganizmy;
· zapewniające możliwość dezynfekcji środkami alkoholowymi;
· powinny posiadać długi mankiet.

	49.
	Śpiwór do ochrony cieplnej poszkodowanego  
	szt.
	1
	· śpiwór bakteriostatyczny;
· powłoka bakteriostatyczna, przedłużenie od strony głowy umożliwiające uformowanie kaptura wokół głowy;
· powłoka nieprzepuszczająca płynów;
· odporny na żrące środki chemiczne, mocz, krew;
· wymiary minimum: 220 x 150 cm;
· od strony głowy 2 suwaki po bokach umożliwiające dostęp do pacjenta;
· możliwość dezynfekowania ogólnodostępnymi środkami;
· możliwość prania w pralce – produkt wielorazowy;
· w komplecie z workiem lub torbą transportową.

	50.
	Kamizelka asekuracyjna z sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 
80 N 
	kpl.
	2
	· kamizelka zapinana na zamek i/lub klamry;
· wyporność min. 90 N;
· w kolorach jaskrawych (czerwony, pomarańczowy, żółty);
· z przodu kamizelki min. 2 kieszenie cargo;
· wyposażona w elementy odblaskowe;
· bez paska krocznego;
· dostarczona z sygnalizatorem świetlnym dedykowanym do stosowania w kamizelkach asekuracyjnych – 2 szt.

	51.
	Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową i sygnalizatorem bezruchu z czujnikiem temperatury


	kpl.
	2
	Nadciśnieniowy aparat powietrzny zgodny z normą PN-EN 137 (lub równoważną) z butlą kompozytową o poj. min. 6,8 dm3 wraz z pokrowcem oraz maską panoramiczną zgodną z normą PN-EN 136 (lub równoważną) w komplecie z  opakowaniem transportowym z tworzywa sztucznego i sygnalizatorem bezruchu z czujnikiem temperatury, w wykonaniu dedykowanym dla straży pożarnej (szeroki pas biodrowy, wygodne i miękkie pasy naramieniowe) w pełni zgodne z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika końcowego. Pełna zgodność (równoważność) dostarczanych aparatów i masek polega na możliwości wymiany poszczególnych komponentów zestawu (aparaty, butle, maski) z tymi użytkowanymi przez jednostkę bez jakiejkolwiek utraty walorów użytkowych i pogorszenia stanu bezpieczeństwa. 
Aparaty wyposażone w system komunikacyjny, kompatybilność i integracja z radiotelefonami PSP. Kompatybilność z aparatami powietrznymi zgodny z typem stosowanym przez użytkownika końcowego.
Aparaty po przeglądzie zerowym nie wymagające jakichkolwiek dodatkowych badań celem wprowadzenia do użytkowania wraz z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR, paszport).
Aparaty zgodne z typem stosowanym w KM/KP PSP:
· aparat ODO Drager PSS 4000, maska Drager FSP 7000 – użytkownik końcowy KM PSP m.st. Warszawy,
· aparat ODO MSA M1 z maską G1 – użytkownik końcowy KM PSP w Bydgoszczy,
· aparat ODO MSA M1 MAX SL z maską G1 rozmiar M, sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T – użytkownik końcowy KM PSP w Kielcach,
· aparat ODO MSA M1 Auer z maską G1 – użytkownik końcowy KM PSP w Białymstoku (KW PSP Białystok).

	Sprzęt do medycznych działań ratowniczych

	52.
	Zestaw ogrzewaczy chemicznych 
	zestaw
	1
	· ogrzewacze chemiczne wielokrotnego użytku, działające na zasadzie reakcji chemicznej, aktywne minimum 30 min;
· w skład zestawu powinny wchodzić ogrzewacze o powierzchni: 25cm x 11cm – 4 szt., 30cm x 20 cm – 2 szt., 12cm x 8,5 cm – 4 szt. – lub zbliżonych powierzchniach;
· do każdego z ogrzewaczy powinien być dołączony pokrowiec materiałowy.

	53.
	Zestaw ratownictwa medycznego R1 + defibrylator (AED) 
	zestaw
	1
	Składający się z 2 osobnych plecaków: 1 plecaka przeznaczonego do przenoszenia zestawu do tlenoterapii biernej i czynnej oraz sprzętu do udrażniania dróg oddechowych oraz 1 plecaka przeznaczonego do przenoszenia zestawu środków do zaopatrywania urazów, plecaki wykonane z tkaniny dwustronnie powlekanej PCV, łatwo zmywalnej, plecaki w różnych kolorach oraz z nazwą wskazującą na zawartość i przeznaczenie plecaka, plecaki otwierane za pomocą suwaków rewersowych, plecak ze sprzętem do zaopatrywania urazów składa się z wymiennych modułów, które użytkownik może konfigurować. 
Konfiguracja modułów zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, moduły wykonane z materiałów w różnych kolorach i z nazwą ułatwiającą identyfikację zawartości, plecaki wyposażone w sprzęt zgodnie z normatywem „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”. Masa każdego z plecaków z wyposażeniem maksymalnie 12 kg. W skład zestawu powinien wchodzić pulsoksymetr ręczny spełniający następujące wymagania: 
· pomiar SpO2 i pulsu;
· wyposażony w wielorazowy, elastyczny czujnik napalcowy dla dorosłych;
· czujnik podłączany do urządzenia kablem 
o długości min. 60 cm;
· wyposażony w 2 cyfrowe wyświetlacze LED 
i wskaźnik perfuzji;
· możliwość zasilania bateryjnego lub akumulatorowego;
· z funkcją alarmu o niskim poziomie baterii;
· masa urządzenia z bateriami maksymalnie 
300 g;
· zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%; 
· zakres częstości tętna w zakresie co najmniej 20 – 310 ppm;
· w zestawie z bateriami lub akumulatorami, gumową obudową antywstrząsową 
i pokrowcem transportowym;
· szczelność obudowy na poziomie minimum IP33.

	54.
	Dodatkowy zestaw tlenowy
	zestaw
	1
	Zestaw tlenowy składający się z 1 butli tlenowej na tlen medyczny, 1 zaworu butlowego ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia i 1 torby na butlę tlenową. Butla tlenowa spełniająca poniższe wymagania:
· wykonana ze stopu aluminium, bez szwu; 
z płaskim dnem;
· pojemność wodna butli 2,0 l; 
· ciśnienie napełniania 20 MPa.
Butla w komplecie z kompatybilnym z nią zaworem do butli ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia spełniającym poniższe wymagania:
· przeznaczony do pracy z tlenem medycznym;
· wyposażony w osłonę chroniącą zawór;
· masa max 1150 g; - wyposażony w manometr 
z fluorescencyjną skalą; 
· wyposażony w pokrętło regulacji przepływu 
w zakresie od 0 do 25 l/min;
· wyposażony w zawór odcinający z kolorowym oznakowaniem stanu otwarty/zamknięty; 
· wyposażony w złącze AGA; 
· wyposażony w krócieć stożkowy; 
· wymiary max Wysokość: 153 mm; Szerokość: 112 mm; Głębokość: 118 mm. 
Torba na zestaw tlenowy spełniająca poniższe wymagania: przeznaczona do przenoszenia butli z tlenem o pojemności 2,0 l z reduktorem:
· masa max 1,08 kg;
· wymiary max 53x23,5x14,5 cm;
· wyposażona w środku w pasek mocujący butlę i zabezpieczający ją przed przesuwaniem się wewnątrz torby;
· wyposażona w wewnętrzną kieszeń mieszczącą maskę do tlenoterapii biernej 
z rezerwuarem w rozmiarze XL i przewodem tlenowym;
· wyposażona w dwukierunkowy zamek błyskawiczny;
· wykonana z łatwo zmywalnego, odpornego na wodę i brud materiału w kolorze niebieskim 
z elementem odblaskowym;
· wyposażona w uchwyt do przenoszenia w ręku;
· dno torby stabilizowane;
· wyposażona w klamry umożliwiające przyczepienie torby do noszy, możliwość zdemontowania klamerek;
· w zestawie z paskiem na ramię.

	55.
	Koc termoizolacyjny wielowarstwowy
	szt.
	5
	Spełniający poniższe wymagania:
· wykonany z minimum 3 warstw folii aluminiowej z zamkniętymi komorami powietrznymi pomiędzy warstwami; 
· zapakowany w próżniową torebkę; 
· wymiary koca po rozłożeniu min. 230x156 cm; 
· masa max 430 g.

	56.
	Koc termoizolacyjny 1 warstwowy (folia NRC)
	szt. 
	20
	Koc ratunkowy wykonany z folii NRC o grubości min 28 µm (mikrometrów) i wymiarach min 130x210 cm, masa max 120 g.

	57.
	Namiot awaryjny typu “survival shelter” 4-osobowy
	szt.
	1
	Awaryjne schronienie dla 4 osób spełniające poniższe wymagania: 
· możliwość szybkiego rozłożenia i złożenia bez zastosowania dodatkowego sprzętu (np. sznurków, masztów, śledzi); wykonany 
z wiatroodpornego materiału o wodoodporności min 3000 mm/m2; 
· wykonany z materiału w kolorze dobrze widocznym w słabych warunkach oświetleniowych oraz z elementami odblaskowymi; 
· wyposażony w otwory wentylacyjne;
· wyposażony w przeźroczyste okna; 
· worek transportowy w komplecie;
· masa max 520 g; 
· wymiary po rozłożeniu min. 140x70x90 cm.

	58.
	Modułowy system zapobiegania hipotermii
	kpl.
	2
	System zapobiegania hipotermii przeznaczony do termoizolacji i aktywnego ogrzewania poszkodowanego spełniający poniższe wymagania: 
· śpiwór o zwężającym się kształcie od góry do dołu (kształt mumii), wyposażony w zintegrowany kaptur;
· zapięcia na rzepy rozmieszczone wzdłuż obwodu powłoki śpiwora umożliwiające dostęp do poszkodowanego z każdej strony; 
· wyposażony w samonagrzewającą się wkładkę aktywowaną tlenem generującą ciepło przez min. 10 godzin;
· śpiwór wykonany z wodoodpornego 
i wiatroszczelnego materiału;
· system zapakowany w próżniową torebkę; 
· masa całego systemu (śpiwór + wkładka grzewcza) max 1,7 kg; 
· długość śpiwora min. 196 cm.

	59.
	Wielorazowa kamizelka grzewcza zasilana elektrycznie
	kpl.
	2
	Ogrzewana kamizelka spełniająca poniższe wymagania: 
· uniwersalny rozmiar;
· wielopunktowa regulacja pasów kamizelki umożliwiająca dopasowanie rozmiaru do użytkownika; 
· regulacja obwodu pasa kamizelki w zakresie min. 80-120 cm;
· zamykana na bryzgoszczelny suwak kieszeń do przechowywania baterii, umieszczona z przodu kamizelki; 
· wykonana z termoaktywnej tkaniny z tworzyw sztucznych;
· element grzewczy o mocy min. 9 W wykonany 
z włókna węglowego, umieszczony z przodu 
i z tyłu kamizelki; 
· masa bez baterii max 290g; 
· min. 3 tryby pracy mocy; 
· możliwość zasilania z dowolnego powerbanka 
z wyjściem USB 2A; 
· czas pracy przy zasilaniu z powerbank 
o pojemności 10000 mAh i 100% mocy min. 5 h; 
· możliwość obustronnego rozpięcia boków kamizelki; 
· kamizelka dostarczona w komplecie 
z powerbankiem spełniającym poniższe wymagania: 
· pojemność min 10000 mAh;
· min. 1 wyjście USB 2A; 
· odporność na wodę na poziomie min IPX5;  
· masa max 200 g; 
· wbudowane zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, zwarciem; 
· możliwość pracy w temperaturze otoczenia poniżej -10 st C; 
· moc min. 20 W; 
· wymiary max 130x65x16 mm.

	60.
	Ponczo termiczne
	szt.
	5
	· Spełniające poniższe wymagania: 
· masa max 100 g; 
· wyposażone w zintegrowany kaptur oraz otwory na ręce; 
· wykonane z wiatroszczelnego i wodoodpornego tworzywa sztucznego o kolorze z 1 strony pomarańczowym a z drugiej srebrnym; 
· wykonane z materiału metalizowanego z co najmniej 1 strony.

	61.
	Torba biodrowa ratownika
	kpl.
	2
	Torba biodrowa typu „nerka” spełniająca poniższe wymagania: 
· wykonana z materiału Cordura w kolorze czerwonym; 
· wyposażona w konfigurowalny system min. 2 sztuk zewnętrznych gum umożliwiających przymocowanie dodatkowego wyposażenia na zewnątrz nerki; 
· wyposażona w dwustronną, zewnętrzną kieszeń na nożyczki z możliwością przechowywania ich z prawej i lewej strony; 
· wnętrze w całości pokryte tkaniną rzepową 
z możliwością dowolnej konfiguracji przegródek;
· we wnętrzu wyposażona w panel z tworzywa sztucznego umożliwiający konfigurację drobnego wyposażenia; 
· możliwość mocowania na zewnątrz dodatkowych kieszeni i akcesoriów w systemie MOLLE lub „równoważny”; 
Torba biodrowa powinna być dostarczona 
z następującym wyposażeniem:
· opaska uciskowa/zaciskowa (tzw. staza taktyczna) spełniająca poniższe wymagania: 2 szt. rekomendowana przez Komitet TCCC, wyposażona w krępulec, możliwość zakładania samodzielnie przez rannego 1 ręką na każdej kończynie, wykonana z taśmy o szerokości min. 4,5 cm w kolorze pomarańczowym, wyposażona w zabezpieczenie przed poluzowaniem się krępulca po założeniu opaski, wyposażona w szybkowyczepną klamrę umożliwiającą rozpięcie i zapięcie opaski, wyposażona w miejsce do wpisania czasu założenia opaski;
· gaza wypełniająca, skompresowana, pakowana próżniowo 2 szt.;
· gaza ze środkiem hemostatycznym 1 szt.;
· opatrunek indywidualny typu izraelskiego spełniający poniższe wymagania: 2 szt. Elastyczny bandaż o szerokości  min. 10 cm 
i długości min. 4 m. Wyposażony w min. 1  kompres o wymiarach min. 10x15 cm. Wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku. Wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża;
· opatrunek wentylowy z funkcją zamykania zaworu na rany klatki piersiowej spełniający poniższe wymagania: 2 szt. zapakowany próżniowo z możliwością łatwego otwarcia, wyposażony w min. 2 uchwyty umożliwiające umieszczanie i usuwanie opatrunku, wyposażony w zawór jednokierunkowy 
o kształcie zapobiegającym blokadzie kanałów powietrznych przez odzież lub przedmioty leżące na opatrunku, możliwość zamykania i otwierania zaworu (możliwość użycia jako opatrunek wentylowy lub okluzyjny), okres przydatności do użycia min. 6 lat od daty produkcji, wykonany z przezroczystego materiału, przyklejany do klatki piersiowej za pomocą kleju hydrożelowego, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, zapakowany w komplecie z poduszką absorpcyjną do oczyszczenia rany przed założeniem opatrunku;
· dedykowana igła do odbarczania odmy prężnej  rozmiar 14 GA, długość 3,25 cala 
w dedykowanym sztywnym opakowaniu 
z tworzywa sztucznego 2 szt.;
· nożyczki ratownicze spełniające poniższe wymagania: 1 szt. ostrza z hartowanej stali nierdzewnej z tytanową powłoką, uchwyty 
z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi,  zakrzywiona konstrukcja, masa max 116 g, w komplecie z dedykowaną kaburą z tworzywa sztucznego kompatybilną 
z systemem MOLLE lub „równożednym”;
· pulsoksymetr napalcowy spełniający poniższe wymagania: 1 szt.;
· wyposażony w wyświetlacz LED, stopień ochrony przed ciałami obcymi i wodą na poziomie min IP33,  zakres pomiaru saturacji (SpO2): SpO2: 0-100%, zakres pomiaru pulsu: od 40 do 240 bpm, zasilanie: 2 baterie AAA, możliwość wykonania min  6000 pomiarów wyrywkowych lub  min 36 h ciągłej pracy na 1 komplecie baterii, w zestawie z dedykowanym futerałem ochronnym i smycz rozmiar 26fr z regulowanym (przesuwanym) mankietem umożliwiającym dopasowanie głębokości umieszczenia rurki 2 szt.;
· lubrykant do rurek w saszetce 2 szt.;
· naprawcza taśma klejąca o wysokiej wytrzymałości w rolce (tzw duct tape) 
i wymiarach szerokość 5 cm, długość 2,5 m 1 szt.;
· folia stretch w rolce, szerokość 10 cm 1 szt.

	· Sprzęt pomocniczy

	62.
	Worki na sprzęt 
	szt.
	5
	· [bookmark: _heading=h.dv1ika6fsf71]w kolorze niebieskim;1)
· pojemności ok. 40 dm3. 

	63.
	Pilarka łańcuchowa do drewna umożliwiająca pracę jedną ręką 
	szt.
	1
	· konstrukcją i budową powinna odpowiadać pilarkom przeznaczonym do pracy w koronach drzew, czyli z możliwością długiej pracy na drzewach;
· minimalna długość prowadnicy to 30 cm; 
· podziałka łańcucha min. 325”; 
· maksymalna masa 5kg. 
Dopuszcza się pilarkę akumulatorową jednak z zachowaniem ww. parametrów. Ponadto w skład pilarki akumulatorowej powinien wchodzić dedykowany przez producenta pilarki akumulator o mocy i pojemności zapewniającej efektywną i wydajną pracę oraz dedykowaną ładowarkę sieciową do ładowania ww. akumulatora.

	64.
	Wiertarka udarowa akumulatorowa*
	szt.
	1
	· napięcie akumulatora min. 18 V;
· z wiertarką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah;
· uchwyt SDS Plus umożliwiający wiercenie w zakresie 4-28 mm;
· energia pojedynczego uderzenia min. 2,3 J;
· częstotliwość udaru 5000 uderzeń/min.;
· max masa bez akumulatora nie powinna przekroczyć 2,5 kg;
· akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania;
· wiertarka dostarczona z dedykowanym kompletem wierteł do betonu (8 częściowy zestaw);
· wiertarka dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania;
· akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami.

	65.
	Szlifierka kątowa akumulatorowa*
	szt.
	1
	· napięcie akumulatora min. 18 V;
· średnica tarczy 125 mm;
· moc powinna odpowiadać min. 1200W szlifierki sieciowej;
· ze szlifierką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah;
· urządzenie dostarczone z walizką dedykowaną przez producenta do przechowywania urządzenia;
· silnik bezszczotkowy;
· regulacja prędkości obrotowej;
· wyposażona w hamulec;
· akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania;
· urządzenie dostarczone wraz z dedykowanym zestawem 20 tarcz do metalu;
· akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami.

	66.
	Piła szablasta akumulatorowa* 
	szt.
	1
	· napięcie akumulatora min. 18 V;
· z piłą dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah;
· długość skoku min. 32 mm;
· ilość skoków 2600 skoków/min;
· max masa bez akumulatora nie powinna przekroczyć 3,5 kg;
· akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania;
· piła dostarczona z dedykowanym brzeszczotami (10 brzeszczotów);
· piła dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania;
· akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami.

	67.
	Wkrętarka akumulatorowa* 
	szt.
	1
	· napięcie min. 18 V;
· z wkrętarką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah;
· wkrętarka dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania;
· silnik bezszczotkowy o maksymalnym momencie obrotowym powyżej 120 Nm;
· regulacja momentu obrotowego;
· regulacja min. dwubiegowa prędkości obrotowej;
· beznarzędziowy, szybkozaciskowy uchwyt do akcesoriów, bitów, wierteł o średnicy od 2 do 13 mm;
· dodatkowa rękojeść do utrzymania wkrętarki we właściwej pozycji podczas pracy;
· akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania;
· urządzenie dostarczone wraz z dedykowanym zestawem (min. 10 częściowy) bitów, oraz wierteł do stali i betonu (min. 10 częściowy);
· akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami.

	68.
	Oświetlenie przenośne– reflektor akumulatorowy  
	szt.
	1
	· min. strumień światła 4000 lumenów;
· minimalna ochrona przed wodą oraz cząstkami stałymi – IP54;
· reflektor powinien mieć możliwość ustawienia go na wysokości min. 1,5m na dedykowanym maszcie z możliwością obrotu;
· w zestawie powinnny znajdować się również minimum 2 akumulatory dedykowane przez producenta do tego urządzenia o mocy i pojemności zapewniającej wymagany ww. strumień światła przez minimum 3 godziny;
· w komplecie powinna również znajdować się ładowarka sieciowa (prostownik) przeznaczona do ładowania ww. akumulatora;
· maksymalna masa wraz z akumulatorem nie powinna przekraczać 15 kg;
· akumulatory powinny być kompatybilne z pozostałymi, dostarczonymi elektronarzędziami.

	69.
	Latarka czołowa dużej mocy do założenia/mocowania na kasku 
	szt.
	12
	Zalecane cechy latarki: 
· strumień świetlny – min. 3000 lm;
· stopień ochrony min. IP66;
· możliwość obsługi w rękawicach;
· zasilana wbudowanym akumulatorem ze wskaźnikiem poziomu naładowania lub akumulatorami 21700;
· min. 3 tryby pracy;
· możliwość wyboru pomiędzy skupionym a rozproszonym strumieniem światła;
· dostarczona z dedykowaną ładowarką.

	70.
	Zestaw do osadzania kotew  
	zestaw
	1
	· kotwa sworzniowa ze stali nierdzewnej M8 – 10 szt.;
· kotwa sworzniowa ze stali nierdzewnej M10 – 10 szt.;
· plakietka ze stali nierdzewnej spełniająca wymogi normy PN-EN 795 z otworem fi 8mm 10 szt.;
· plakietka ze stali nierdzewnej spełniająca wymogi normy PN-EN 797 z otworem fi 10 mm;  ile sztuk?
· punkt stanowiskowy z możliwością demontażu, bez użycia narzędzi z funkcją blokady, spełniający wymogi normy PN-EN 795 – 4 szt.

	71.
	Detektor wielogazowy (wyposażony w sensory: tlen, LEL, siarkowodór, tlenek węgla) 
	szt.
	1
	· powinien posiadać 5 niezależnych czujników, w tym:
· czujniki elektrochemiczne:
· tlenu (zakres pomiarowy min. 0-30 % obj. O2),
· siarkowodoru (zakres pomiarowy min. 0-250 ppm H2S),
· tlenku węgla (zakres pomiarowy min. 0-500 ppm CO);
· czujnik spalania katalitycznego (zakres pomiarowy min. 0-100% LEL);
· czujnik fotojonizacyjny z lampą UV 10,6 eV;
· powinien posiadać wewnętrzna pompkę umożliwiającą pobór próbki z głębokości min. 3 metrów. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia z zewnętrzną kompatybilną pompką elektryczną;
· powinien być zasilany baterią litowo-jonową o pojemności zapewniającej 8 h nieprzerwanej pracy urządzenia;
· masa nie powinna przekraczać 1 kg.  
Z detektorem powinny być dostarczone: ładowarka 230 V, wąż od poboru próbek o długości minimum 3 m, filtry przeciwwilgociowe o średnicy dopasowanej do ww. węża – minimum 10 szt.,  instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat kalibracji, karta gwarancyjna.

	72.
	Przenośny system nagłaśniający - tuba ręczna/megafon 
	szt.
	1
	· moc znamionowa: min. 25 W;
· zasilanie akumulatorowe lub bateryjne;
· regulacja głośności;
· wbudowany odtwarzacz MP3;
· mikrofon typu gruszka.

	73.
	Lornetka 
	szt.
	1
	· powiększenie min. 10x;
· średnica obiektywu 40-50 mm;
· wbudowany dalmierz;
· tubusy wypełnione azotem lub argonem;
· min. odporność na czynniki zewnętrzne to IPX7.

	74.
	Agregat prądotwórczy przenośny cichobieżny  
	szt.
	1
	· moc maksymalna: min. 2,2 kW;
· moc nominalna: min. 1,8 kW;
· min. 2 gniazda 230 V.

	75.
	Gogle
	szt.
	10
	· przezroczyste szkła;
· spełniające wymogi normy PN-EN 166; 
· dostarczone z dedykowanym pokrowcem.

	76.
	Zestaw tablic magnetycznych
	kpl.
	1
	Komplet zawiera:
· tablicę magnetyczną suchościeralną o wymiarach 30x40 cm;
· tablicę magnetyczną suchościeralną o wymiarach 60x80 cm;
· tablica o wymiarach 60x80 cm powinna mieć możliwość łatwego montażu na karoserii pojazdu w pobliżu wejścia do przedziału załogi;
· zestaw pisaków (min. 4 kolory);
· zestaw magnesów (min. 6 szt.);
· gąbkę do ścierania.

	77.
	Nosze podbierakowe
	szt.
	1
	· nosze podbierakowe z funkcją deski;
· wykonane z tworzywa sztucznego;
· wielostopniowa regulacji długości w zakresie co najmniej 165-201 cm;
· masa maksymalnie 10,5 kg; 
· dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg;
· w zestawie min. 4 pasy do przypinania pacjenta;
· w zestawie z dedykowanym systemem stabilizacji głowy pacjenta;
· w zestawie z dedykowanym pokrowcem do przechowywania elementów zestawu.

	78.
	Nosze płachtowe
	szt.
	1
	· wyposażone w min. 5 uchwytów do przenoszenia z każdego dłuższego boku, po jednym uchwycie z przodu i z tyłu;
· wyposażone w kieszeń na nogi poszkodowanego; 
· wyposażone w min. 2 pasy do zabezpieczania poszkodowanego z metalowymi klamrami;
· wyposażone w elementy odblaskowe;
· uchwyty do przenoszenia z elementami w dobrze widocznym kolorze umożliwiającym ich łatwą identyfikację;
· wykonane z tkanin trudnopalnych, odpornych na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne;
· w komplecie z dedykowanym pokrowcem transportowym.

	79.
	Materac próżniowy
	szt.
	1
	Spełniający poniższe wymagania: 
· wymiary rozłożonego materaca min. 92 x 200 cm;
· masa materaca maksymalnie 6,8 kg;
· wyposażony w co najmniej 5 pasów w różnych kolorach zakończonych klamrami do przypinania pacjenta;
· wyposażony w minimum 8 uchwytów do przenoszenia pacjenta;
· w zestawie z dedykowaną pompką i torbą transportową.

	80.
	Repsznur
	szt.
	2
	· długości 50 m;
· średnica 6 mm;
· każdy z repsznurów w innym kolorze.

	81.
	Karabinek
	szt.
	30
	· bez zabezpieczenia zamka;
· zamek typu keylock;
· wytrzymałość w osi podłużnej min. 22 kN;
· zamek pełny gięty;
· masa nie więcej niż 43 g.

	82.
	Zestaw do wyciągania  
	szt.
	1
	· maksymalna średnica liny – 8 mm; 
· zestaw złożony z dwóch podwójnych bloczków z krętlikiem oraz liny dł. min. 15 m;
· zestaw zapewniający redukcję siły podczas wyciągania 1:4;
· zestaw wyposażony w system blokujący linę (bloker), dedykowany do lin o średnicy 8 mm;
· WLL (working load limit) 3/5 kN uzależniony od sposobu wpięcia blokady liny (blokera); 
· zestaw w dedykowanym pokrowcu;
· zestaw posiadający zgodność europejską CE.

	83.
	Przyrząd do opuszczania/wyciągania oraz zjazdu.
	szt. 
	2
	· wyposażony w automatyczną blokadę; 
· wyposażony w wielofunkcyjną rączkę umożliwiającą w zależności od sytuacji odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny oraz zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny;
· przyrząd w układach do wyciągania musi zapewniać wysoką wydajność/sprawność min. 90%;
· kompatybilny z linami o średnicy od 10,5 mm do 11 mm; 
· spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C oraz PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1;
· pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki;
· wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka;
· wykonany z wytrzymałych materiałów;
· przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia/wyciągania co najmniej dwóch osób lub ciężarów o łącznej masie od 200 do 272 kg.



Wyjaśnienia:
1) Worek wykonany z wodoodpornego i wytrzymałego materiału. Kształt worka w formie walca. Pojemność worka powinna być dostosowana do długości liny. Dwie szelki nieregulowane wykonane z taśmy bez wyściółki o szerokości min 4 cm umożliwiające przenoszenie worka na plecach. W połowie wysokości worka uchwyt transportowy umożliwiający przenoszenie worka w dłoni w pozycji poziomej wykonany z tej samej taśmy. Dodatkowo worek wyposażony w małe ucho, wykonane z tej samej taśmy, z której zostały wykonane szelki. Ucho umieszczone w górnej części worka dające możliwość dowiązania repsznura. Zawieszenie worka za wskazane ucho musi zapewniać nierozrywanie worka pod ciężarem znajdującej się w nim liny oraz ułożenie worka w pionie. Worek w górnej części wyposażony w repsznur wykonany z poliamidu o budowie oplot-rdzeń i średnicy 4-6 mm, przepleciony przez oczka znajdujące się na obwodzie worka dający możliwość zamknięcia poprzez ściągnięcie. 

2) Odcinki lin o różnych długościach powinny być w innych kolorach.

3) Każdy element wyposażenia będący środkiem ochrony indywidualnej należy dostarczyć z kompletem dokumentów oraz kartą kontroli SOI, wzór której dostarczy zamawiający.

4) Sprzęt będący Środkami Ochrony Indywidualnej nie może być wyprodukowany wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę pojazdu.

5) Cały sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do OPZ musi spełniać normy podane w „Standardzie wyposażenia samochodu specjalnego. Samochód ratownictwa wysokościowego, typu SRwys”, które zostały zatwierdzone dnia 20 czerwca 2024 r.
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